## 平成30年9月13日

New Product News

****

**（株）クリプトン**

**オーディオ事業部**

**TEL: 03-3353-5017**

**FAX: 03-3353-6161**

**E-Mail: info@kripton.co.jp**

**クリプトンのエースモデルＫＸ-３シリーズ　５世代目発売！**

**「コアテクノロジー」と「ニューテクノロジー」の融合が感動の高音質を実現！**

**“入魂のメイドインジャパン” ２ウェイ密閉型スピーカーシステム ＫＸ-３Ｓｐｉｒｉｔ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品　名 | 型　名 | 希望小売価格（税別） | 発売時期 |
| **２ウェイブックシェルフ密閉型**  **スピーカーシステム** | **ＫＸ-３Ｓｐｉｒｉｔ** | **３８５,０００円（ペア）** | **１０月下旬** |

**〈発売の意図〉**

クリプトンは充実したスピーカーシステムをラインアップしていますが、この度当社の**「縦横戦略」**の中核であるKX-3シリーズを強化した**KX-3Spirit**を発売いたします。この新商品は、熟練したクリプトンのコア技術に加え最新の素材とテクノロジーを融合させ作りこんだ感動のスピーカーシステムで “メイドインジャパンの魅力”を十分に発揮できる商品に仕上げています。

本機はクリプトンのスピーカーシステムのエースモデルKX-3シリーズ（KX-3、KX-3M、KX-3P、KX-3PⅡ）の第5世代にあたり、音楽の感動を存分に提供できるスピーカーシステムとして、最新のハイレゾからアナログ音源の愛好家まで充分にご満足いただける「入魂のメイドインジャパン」のスピーカーシステムとして自信を持って完成させたものです。

**〈主な特長〉**

**「クリプトン得意のコアテクノロジーと最新のテクノロジーの融合」**

**①クリプトンの３つのコアテクノロジーを活かした高音質設計**

１．ウーハー、ツィーターに高価で貴重な**「オールアルニコマグネット磁気回路」**を採用

　　今や高価で貴重なアルニコマグネットを継続して使いこなし、味わいがあり密度感の高い深みある高音質再生を実現。

２．無駄のない小型サイズとこだわりの理論に基づく**「密閉型エンクロージャー」**で、熟成したトランジェントのよい低域再生を実現

３．永きにわたり音質の良さと音楽性に定評のある伝統の**「クルトミュラーコーン・ウーハー(口径170mm)」**の採用と４層巻ロングトラベルボイスコイル（エッジワイズMEXCEL）とハイコンプライアンス設計により、低域再生限界周波数（ｆ０）35Hzを達成し、熟成した魅力的な中低域再生を実現

　　※MEXCELは三菱電線工業（株）の商標登録品です。

**②クリプトンの３つの最新テクノロジーを活かした高音質設計**

１．高級家具に使われ音響的に優れている美しい木目の「スモークユーカリ」のエンクロージャーに高級塗料のポリエステル仕上げ（ピアノ塗料と同じ）を施し、感動豊かな中低音を再生

２．にごりのない透明な高音域再生のため「マグネシウム芯線（単線）にPC-Triple Cの撚線を巻きつけた」特殊な最新のスピーカーケーブルを内部配線に採用。歪の少ない高音質ネットワーク回路と併せてナチュラルな高音域再生を実現。

３．低域再生、音質向上のため「ミスティックホワイト」と「ウール（純毛）」のハイブリッド吸音材を使いこなし、独自の内部吸音法により吸音材チューニングを施し、理想的な制動特性（Q０＝0.7～0.8）が得られ、密閉型のピュアな低域再生を可能としました。

**③その他の高音質設計の特長**

１．オーディオ業界で先端のハイレゾに真っ先に対応するため、50kHz以上の超高域再生用の「砲弾型イコライザー付リングダイアフラム（直径33mm）」を採用してハイレゾ音源の良さを、また2層巻ショートトラベルボイスコイル（エッジワイズ無酸素銅線）により高能率、低歪を達成し、豊富な情報量再生を実現

２．ウーハーの逆起電力を抑え、バイアンプ方式にも対応できる「バイワイヤリング接続端子」

３．「透過度の高いサランネット」により音ぬけのよい、明瞭な再生を実現

**〈主な仕様〉**

・　種　　　類　： **２ウェイブックシェルフ密閉型**（完全防磁型、EIAJ）

・　スピーカーユニット　：　35ｍｍピュアシルク・リングダイアフラム型ツィーター

オールアルニコ内磁壺形磁気回路

[完全防磁型(EIAJ) ]

 170ｍｍクルトミューラーコーン型ウーハー

・　定格入力　：　50W

・　最大入力　：　150W

・　出力音圧レベル　：　87dB/W・m

・　インピーダンス　：　6Ω

・　クロスオーバー周波数　：　3,500Hz

・　再生帯域　：　40Hz～50,000Hz

・　外形寸法　：　Ｈ380×Ｗ224×Ｄ319mm

・　質　　　量　：　10.8kg

・　JANコード　： 4571144202897

仕様については改善のため変更することがあります

**[クリプトンKX-3シリーズスピーカーシステムの開発推移 ]**

　　　□KX-3 第1弾　　\240,000　　　2005年発売 バーズアイ仕上げ

　　　□KX-3M 第2弾　　\240,000　　　2006年 モアビ仕上げ

　　　□KX-3P 第3弾　　\346,000　　　2007年 ピアノ仕上げ

　　　□KX-3PⅡ 第4弾　　\360,000　　　2011年 ピアノ仕上げ

**□newKX-3Spirit 第5弾**　　**\385,000** 2018年秋 スモークユーカリ仕上げ

**[クリプトン KXスピーカーシステムのラインアップ]**

□KX-1000P ￥950,000 　　　ピアノ仕上げ　トールボーイ型

□KX-5P ￥485,000　 　　　ピアノ仕上げ　ブックシェルフ型

**□newKX-3Spirit ￥385,000**　2018年秋発売 　　　スモークユーカリ仕上げ　ブックシェルフ型

□KX-1 ￥250,000 　　　モアビ仕上げ　ブックシェルフ型

□KX-0.5 ￥185,000 　　　スモークユーカリ仕上げ　ブックシェルフ型

（※金額は全て税別）

※ このNEW PRODUCT NEWSは以下のところからダウンロードできます。

http://www.kripton.jp/fs/kripton/c/special

**―― 先進・感動のハイクオリティワールド、クリプトン！――**