2019年5月22日

New Product News



**（株）クリプトン**

**オーディオ事業部**

**東京都新宿区四谷4-3-12**

**第12大鉄ビル7Ｆ**

**TEL: 03-3353-5017**

**FAX: 03-3353-6161**

**E-Mail: info@kripton.co.jp**

**お求めやすい価格帯の高性能アクセサリー３種類4モデルを発売**

**高品位・高性能ベストバイ・アクセサリー**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **品　名** | **型　名** | **希望小売価格（税別）** | **発売時期** |
| **ピュア電源ボックス** | **ＰＢ－３３３** | **５５，０００円** | **６月下旬** |
| **オーディオボード** | **ＡＢ－５５５** | **２４，０００円** | **６月中旬** |
| **ステンレスインシュレーター** | **ＩＳ-３３３**  **ＩＳ-１１１／６**  **ＩＳ-１１１／４** | **１８，０００円（４個）**  **１７，０００円（６個）**  **１２，０００円（４個）** | **７月下旬** |

**1.普及ランクでのフラッグシップ電源ボックス**

○**「電源ボックスのクリプトン」**が贈る高音質追求型ベストバイ精鋭モデルで普及価格ながら徹底高音質を追求致しています。

○高音質で定評あり上級機採用の素材**「ステンレス」**を筐体に採用した自信作であり、特に音質を重視し**「カバーにステンレスとシャーシーに鉄」**を組み合わせ繰り返し音質追求し作りこんだ**「ハイブリッド構造」**となっています。

○**「コンセントは６個装備」**で電源供給元から順にパワーアンプなどの**ハイパワー用２個**　、プリアンプ・DVD/CDプレーヤー商品等の**ローパワー用４個**を配置し電源環境で発生する振動やノイズを大幅に軽減すると同時に**「オリジナル電源フィルター２回路方式」**採用により普及ランク商品ながら高音質化を実現しています。

〇電源ケーブルは**「高容量OFC銅線仕様を標準装備」**（単品売り　PC-5付属）し本体の高音質再生につなげています。

○仕様　質量：2.3kg　電源　AC100V　50/60Hz　寸法：300×80×126mm（W/H/D）

○JANコード　4571144202842

**2.美しい薄型、鉄球入り仕様のオーディオボード**

○新たなに**「重量級で薄型新設計450W×21H×400Dmmサイズのオーディオボード」**です。

これはクリプトンオーディオボードの　高性能を実現しているオリジナル技術・重量級**「鉄球サンド」**を採用し、これにより比重が非常に大きく機器の電磁ノイズを防止、質量も重く鉄球の振動により大幅に外部振動の吸収を実現致しています。

○フォルムも美しい形状の**「厚さ21mm薄型ブラックデザイン」**でCD/DVDプレーヤー、アンプ等のシャ-シ商品に最適です。

○仕様　　質量：5.2kg　寸法：450×21×400mm（W/H/D）

○JANコード　　4571144202736

**3.コストパフォーマンス追求、求め易い高性能・高品位ステンレス仕様のインシュレーター**

○高級機で採用の高音質・高性能で定評の素材**「ステンレス」**を採用、**「ソフトエッジ（一点支持）」**により外部からの振動を伝播しにくくし音質をクリアに再生致します。

○クリプトンインシュレーターの基本技術としての揺れに強い**「究極の滑り止め」**を採用

○海外のスピーカーシステムに多くみられる**「スパイク受け構造」**の**2ウェイ構造**

○**IS-111**は**スピーカーシステムの効果を発揮**する**「三点支持受け」**向けとして使用出来る**「6個１セット」**と**シャーシー受け**の**「4個１セット」**のユーザー使い方が選べる**2種類を用意し**ています。

○仕様

IS-333（1個あたり）　質量：118ｇ　寸法：50φ×10（H）mm

IS-111（1個あたり）　質量：84ｇ　寸法：40φ×10（H）mm

○JANコード IS-333 4571144202903　IS-111/4　4571144202910　　IS-111/6　4571144202927

************

**AB-５５５**

**IS-３３３**

**IS-１１１**

**PB-３３３**