2022年4月21日

New Product News



**（株）クリプトン**

**オーディオ事業部**

**TEL: 03-3353-5017**

**FAX: 03-3353-6161**

**E-Mail: info@kripton.co.jp**

**「電源のクリプトン」の中級価格帯モデル強化として**

**２回路電源フィルターで高音質を追求した電源ボックスＰＢ-３５０を新規開発**

**比重の高いゴムの木ランバーコア材に鉄球サンドを封入した**

**オーディオボードＡＢ－７７７新登場**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品　名 | 型　名 | 希望小売価格（税別） | 発売時期 |
| **ピュア電源ボックス** | **ＰＢ－３５０** | **￥５９，０００.-** | **６月上旬** |
| **本木ハイブリッドボード** | **ＡＢ－７７７Ｂ**  **ＡＢ－７７７N** | **￥２９，０００.-** | **６月上旬** |

**〈発売の意図〉**

「電源のクリプトン」として大変に好評をいただいている「クリプトンピュア電源BOXシリーズ」の中級価格帯のラインアップ強化商品として、新たに電源ボックスPB-350を発売いたします。

当社独自の効果抜群な2回路フィルター構造、音の良さに定評のあるステンレスの素材など、上級機に採用しているテクノロジーを駆使し、高性能・高音質を追求した電源ボックスです。

先に発売して販売店様から高い評価をいただいている普及機PB-150（￥35,000）を6個口に増やし、高級機に使用されているステンレスコンセントパネルが高音質を実現します。オーディオは無論、ホームシアターにおいても効果が絶大で、高音質へのお手軽なアップグレードが可能となります。

また、より一層の高音質を求めて、このたび新たな発想のオーディオボードを開発・商品化しました。

このモデルは本木のゴムの木ランバーコア材をくり抜き、上級機に導入したクリプトンのオリジナル技術である重量級「鉄球サンド」を採用しました。美しい本木の響きの良さと、鉄球サンドによる電磁波遮断、振動吸収をハイブリッドで実現しています。

**【ＰB-３５０】**

**〈主な特長〉**

**1．上級機採用のノウハウを投入した高性能・高音質タイプの電源ボックス**

**2．ひとつひとつのパーツを高音質に拘り試聴して、「新コンセント」、「内部配線材」を厳選**

アメリカン電機製コンセント、内部配線材High-Power側にはPC-Triple Cを採用。

**3．****シャーシには****t2.0mm厚のボンデ鋼板とコンセントパネルには上級機同等のステンレス素材を採用**

**4．効果抜群な2回路フィルター構造**

使用環境でのノイズを排除してハイレゾ・オーディオにも対応するため、2回路フィルター構造を採用しました。

「大電流機器・高ノイズ機器」と「小電流機器」の分離接続は、機器間の相互影響を大幅に軽減して高音質・高画質を実現します。

**5．定評ある高容量OFC電源ケーブル（単品売り電源ケーブルPC-5同等品）が付属、クリアで豊かな高音質で楽しめます。**

**〈主な仕様〉**

・　ACインレット　：　ロジウムメッキ仕上げ

・　コンセント　：　アメリカン電機製コンセント

・　コンセントアース　：　接地型

・　コンセント数　：　PC & High Power2個、Low Power4個

・　電源　：　AC100V　50/60Hz

・　最大使用電流　：　15A

・　フィルター特性　：　（－40dB）100kHz/10MHz

・　コンセントパネル　：　ステンレス（バフ仕上げ）

・　シャーシ　：　t2.0mm厚ボンデ鋼板

・　内部配線材　：　PC & High Power PC-Triple C

Low Power OFC

・　サイズ　：　W 300×H 69×D 126mm

・　質量　：　2.7kg

**PB-350**

・　付属品　： OFC電源ケーブル（PC-5）・取扱説明書（保証書含む）

・　安全　：　電気用品安全法（PSE）取得

・　JANコード　：　4571144203112

**【ＡB-７７７B/N】**

**〈主な特長〉**

**1．比重の高いゴムの木ランバーコア材に鉄球サンドを封入したオーディオボード**

**重量級で薄型新設計W 450×D 400×H 3７ mmサイズのオーディオボードです。**

クリプトンのオーディオボードの高性能を実現しているオリジナル技術の重量級鉄球サンドが、機器の電磁ノイズを防止して、その重量により鉄球の振動が大幅に外部振動を吸収します。

厚さ37mmの薄型フォルム、**シックなブラックデザインのAB-777B**と**木目の美しいクリア塗装のAB-777N**の2色展開となっています。


**〈主な仕様〉**

・サイズ：W 450×H 37×D 400mm (フット含む)

・質量　：　9.0kg

・JANコード　：　AB-777B 4571144203092

AB-777N 4571144203108



**AB-777B**

**AB-777N**



※このNEW PRODUCT NEWSは以下からダウンロードできます。

<http://www.kripton.jp/fs/kripton/c/special>

**―― 先進・感動のハイクオリティワールド、クリプトン！――**