2022年4月21日

New Product News

****

**（株）クリプトン**

**オーディオ事業部**

**TEL: 03-3353-5017**

**FAX: 03-3353-6161**

**E-Mail: info@kripton.co.jp**

**- ネットワーク・ハイレゾストリーミング時代の定番　ＫＳシリーズの新提案-**

**デスクトップに最適なサイズとハイレゾ音質を高次元で最適化！**

**最新のワイヤレス・コンパクトオーディオ　ＫＳ-３３登場**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **品　名** | **型　名** | **販売価格（税別）** | **発売時期** |
| **ワイヤレス・**  **コンパクトオーディオ** | **ＫＳ-３３** | **￥７９，８００** | **６月下旬** |

**〈発売の意図〉**

２０１０年６月に当社が発売したＫＳ-１ＨＱＭにより、国内のハイレゾ対応コンパクトオーディオのマーケットは大きく拡大し、それ以降発売されてきたＫＳシリーズは、ＰＣオーディオ、ネットワークオーディオの普及に貢献してまいりました。お客様から好評のＫＳ－１１の発売から２年が経過してこのたび、より上質を求めるリスナーの皆様へ、妥協なきオール・アルミフレームが生み出す極上のデスクトップ音響空間を実現する「ＫＳ－３３」を発売いたします。

ＫＳ-３３はコンパクトサイズながら、その音質完成度に高いご評価をいただいてきたＫＳ-３ＨＱＭの優れたオール・アルミフレーム形状によるタイトで明瞭な音像表現、オールデジタル処理、１９２ｋＨｚ/２４ｂｉｔハイレゾファイル対応などの基本的設計思想を継承し、３５Ｗ×２のデジタルアンプ搭載や新開発のスピーカーケーブルの採用など、更なる高音質化ハイパワー化をはかり、加えて高音質Bluetooth®コーデック「Qualcomm® aptX™ HD」にも対応いたしました。これで現行のKSシリーズはすべてBluetooth®対応となります。

ＫＳ-３３ではより多くのお客様にご利用いただくため、これらの優れた特徴を備えつつもコストを極限まで見直し、８万円を切るお求めやすい価格に設定いたしました。

ＫＳ-３３は他のＫＳシリーズ商品と同様にKRIPTON Online Store専用商品となります。

http://www.kripton.jp/

発売時期　２０２２年６月下旬

**〈主な特長〉**

1. **最新のデジタル技術を凝縮・結集したハイレゾ対応、新３５W×２フルデジタル・アンプ構成**

歴代のＫＳシリーズを貫く基本的回路設計思想であるフルデジタル信号処理思想を発展的に継承し、１９２ｋＨｚ/２４ｂｉｔハイレゾ音源の解像度を低歪・高Ｓ/Ｎでピュアに実現しています。

また、今回はパワフルで評判だったＫＳ-３ＨＱＭのデジタルアンプ２５Ｗ×２をさらに強化し、３５Ｗ×２へとアップさせました。

1. **エンクロージャーはオール・アルミフレーム採用**

エンクロージャーには高剛性アルミフレームを採用し、バスレフ方式で小型ながら豊かでタイトな低音再生を

実現しました。

1. **Ｔｙｍｐｈａｎｙ社製６４mmコンケーブ・メタルコーン フルレンジ型ユニットを搭載**

ＫＳシリーズでは小口径ながらも迫力ある重低音を実現し、全帯域にわたってフラットな再生特性を有する

Ｔｙｍｐｈａｎｙ社製のユニットを採用してまいりました。これは軽量でありながらも優れた剛性をもつコンケーブ型のメタル製コーンを搭載しており、今回もその良き伝統は継続し、同ユニットを採用しています。

1. **大型テレビサイドの使用でも余裕の、長さ３ｍの高音質スピーカーケーブルを新規開発**

KS-３３は左右のスピーカーをつなぐスピーカーケーブルを改善。新たにOFC線を採用した、長さ３ｍの高音質のケーブルを開発し同梱しております。これにより一層透明度の高い再生音を実現し、かつ大型テレビの音を大きく改善するためのアドオン・スピーカーとしての使用にも十分な長さを確保いたしました。

1. **高音質Bluetooth®「Qualcomm® aptX™HD」搭載**

かつてＫＳ-５５がセパレートタイプのスピーカーとして、世界で初めてBluetooth®のハイレゾ対応コーデックである「Qualcomm® aptX™ HD」を搭載して以来、ＫＳシリーズは全てこのaptX™ HD対応のBluetooth®受信機能を搭載し、お客様から大きな支持をいただいております。ＫＳ-３３でも、同じ機能を搭載。高音質タイプのデジタル・オーディオプレーヤーや、多くのスマートフォンの音源を高品位に再生します。

1. **扱いやすいコンパクト・ボディと高音質を、ピュア・オーディオのノウハウ活用により最適化**

ＫＳ-３３では横幅９ｃｍを切るサイズに抑え、ＰＣサイドで扱いやすいサイズを維持。また価格もお求めやすい

８万円を切る価格といたしました。

本体にはピュア・オーディオのノウハウを活かした<ネオフェード>カーボンマトリックス３層材をインシュレーターとして使用。タイトで豊かな音場再生に貢献します。横滑りに強いＯリング付属です。

**〈主な仕様〉**

|  |  |
| --- | --- |
| ・　型名 | ：　KS-33 |
| ・　スピーカー・ユニット | ：　Tymphany製64mmハイレゾ対応コンケーブ・メタルコーン フルレンジ型スピーカー |
| ・　スピーカー本体サイズ/質量 | ：　W87 × H176 × D105 mm /1.6kg ×2台　（本体部・インシュレーター含む） |
| ・　パワーアンプ出力 | ：　フルデジタル・アンプ70W　（35W×2） |
| ・　DDC対応ファイル形式 | ： 最大192kHz / 24bit LPCM WAV・FLAC・AIFF・ALAC |
| ・　入力端子 | ：　USB2.0 /アナログ（ステレオ3.5φミニジャック）、光デジタル（TOSLINK） |
| ・　ワイヤレス | ： Bluetooth：Ver4.2 / Class2 / A2DP / SBC・AAC・aptX™・aptX™ HD |
| ・　最大ペアリング台数 | ：　9台 |
| ・　付属スピーカーケーブル長 | ：　3m |
| ・　電源 | ： 出力24V /入力100V～240V　ユニバーサル電源対応ACアダプタ―付属 |
| ・　周波数特性 | ：　70Hz～20kHz |
| ・　付属品 | ： リモコン/ AC電源、ケーブル/ USBケーブル/OFCスピーカーケーブル/ アナログケーブル |

* 仕様は改善のため予告なく変更することがあります。

【Bluetooth受信時】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【電源スタンバイ時】

* このNEW PRODUCT NEWSは以下のところからダウンロードできます。

http://www.kripton.jp/fs/kripton/c/special