平成29年6月13日

New Product News

..\..\..\0_社内\クリプトンロゴ\new_20100326\kpt_logomanual\印刷用_Illsutrator9_Windows\白地赤ﾏｰｸL.jpg

**（株）クリプトン**

**オーディオ事業部**

**TEL: 03-3353-5017**

**FAX: 03-3353-6161**

**E-Mail: info@kripton.co.jp**

**先進と伝統技術の融合が生み出す感動のサウンドがここに！**

**ハイレゾ・マルチフォーマット（MQA/DSD/リニアPCM）対応の好評「KS-9Multi」に**

**伝統と新技術の「会津漆」が見事にジョイントして「KS-9Multi U」が新登場！**

**～漆の深い味わいは、音まで美しくする～**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **品　名** | **型　名** | **希望小売価格（税別）** | **発売時期** |
| **オールインワン・デジタル・**  **オーディオシステム** | **KS-9Multi U**  **[ハイレゾナインマルチU]** | **￥398,000-** | **6月21日** |

**〈発売の意図〉**

株式会社クリプトン（代表取締役　濱田正久、東京都新宿区四谷4-3-12　第12大鉄ビル7F）は、昨年の10月1日に発売した世界初のＭＱＡ（Master Quality Authenticated）対応オールインワン・デジタル・オーディオシステム「KS-9Ｍｕｌｔｉ」を母体モデルとし、エンクロージャーの外装として日本が世界に誇る漆の伝統工芸「会津塗」を施した「KS-9Multi U」を2017年6月21日より限定販売にて発売致します。

クリプトンは2010年5月に漆塗のスピーカーシステム「KX-3U」2種「朱（輪島）塗」、「溜（山中）塗」を発売し、外観の美しさと漆塗りが醸し出す音質への効果が話題になりました。

今回はKSシリーズのトップモデル「KS-9Ｍｕｌｔｉ」のアルミ押し出しの堅牢なエンクロージャーに、金属への表面塗装としては困難であった漆を特殊技術で塗装したものです。エンクロージャーに「赤玉虫色」の美しい「会津塗」を施すことによって、大変高い評価を受けている「KS-9Ｍｕｌｔｉ」に、より一層の「音の艶」が加わり素晴らしい感動の高音質が得られました。

時代の最先端をいくデジタルオーディオ商品と、時代を超越した日本の匠の技が融合することで、目と耳を同時に楽しませてくれる斬新な高音質オーディオシステムの誕生です。本製品はクリプトンの「漆と絹」のテーマを実現させた芸術作品といえるものです。

「KS-9Ｍｕｌｔｉ U」はその製品の特性から量産が難しく、生産台数を限定し、限定した販売店およびクリプトン・オンラインストアのみの取扱いとなります。



**〈主な特長〉**

1. **美しい漆塗り「赤玉虫色」の外装仕上げと高音質を実現**

漆の業界では木工の器に塗る「輪島塗」、「山中塗」、「会津塗」、などが伝統工芸として有名です。

既にクリプトンは木製エンクロージャーに漆塗りを商品化しています。

今回、KS-9Multiを母体モデルとし、従来漆塗装が困難であったアルミに対して新技術を応用し、美しい「会津塗」による外装と高音質を実現しました。

音速伝播が速く、“鳴き”のあるアルミに対し、内部ロスが大きい樹脂の漆を塗装することにより、金属表面の音速を低くし、“鳴き”を抑えて艶のある高音質再生を可能にします。

1. **最新のMQA/DSD/リニアPCMをはじめとしたハイレゾ・マルチフォーマットに対応、高品位・高音質で楽しめるオールインワン・デジタル・オーディオシステム**
2. **徹底的に高音質を追求したXMOS、FPGAをはじめとしたデジタルオーディオ回路**
3. **単品売りの高性能・高音質の「デュアル構造」ＵＳＢケーブル採用**
4. **ハイレゾの高音質を引き出す充実の設計。60Hzまでの超高域再生、コンパクトながら迫力ある低音実現の高音質ラウンドフォルム・オールアルミ仕上げ2ウェイスピーカーシステム**
5. **効果抜群の<ネオフェード>カーボンマトリックス3層材を使用したスピーカーベース**
6. **音の透過性が良い高級・西陣絹織の****スピーカーグリルを装備**
7. **ＭＱＡはじめ各種マルチフォーマット音源のレゾリューションをわかりやすく表示**
8. **便利なHDMIをはじめ豊富な入出力端子**

**〈主な仕様〉**

・　型名　：　KS-9Multi U

・　スピーカーユニット　：　ハイレゾ用30mmリングダイアフラム型ツィーター、84mmウーハー

・　サンプリング周波数　：　44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz / 24bit　　2.8MHz / 1bit　　44.1、48 kHz /24bit（MQA）

・　アンプ総合出力　：　160W

・　アンプ構成　：　2ウェイ4アンプ構成　40W×4

・　寸法　：　130（W）×200（H）×170 (D) mm（スピーカーベース含む）

・　スピーカーセット部質量　：　約3.0kg　（右）、約2.9kg　（左）（スピーカーベース、スピーカーグリル含む）

・　クロスオーバー周波数　：　3,500Hz

・　周波数特性　：　60Hz～60kHz

・　入力端子　：　HDMI / USB / 光デジタル / アナログ（ステレオミニ）

・　出力端子　：　HDMI（スルーOUT）

・　JANコード　：　4571144202255

**―― High-Resolution World KRIPTON ――**